Multifocal-Sensorsystem,  66 MP effektive Auflösung, 30 fps, H.264, H.265, Tag/Nacht, UWDR, AI/VCA optional, Sichtfeld horizontal 29°, Auflösung 125 px/m bis zu 146 m, Box-Gehäuse, 
1000BASE-T Ethernet-Port für Kupferverkabelung
Das Kamerasystem muss für die hochauflösende Erfassung enormer Flächen konzipiert sein, die in einer großen Entfernung vom Installationsort beginnen und räumlich eher breit und kurz sind. Entfernte Flächen müssen in hoher Auflösungsqualität in Echtzeit erfasst werden, mit einer durchgängig hohen Pixeldichte und Schärfentiefe. Das Kamerasystem muss den Ersatz von mehreren Megapixel-Kameras ermöglichen, um einen geringen Infrastrukturbedarf zu gewährleisten.
Das Kamerasystem muss  einen effektiven Dynamikbereich von 130 dB bieten und eine Auflösung über 125 px/m bis zu einer Entfernung von 146 m, um die Wiedererkennung von Personen zu ermöglichen. Bei einer Fokussierung auf weiter entfernte Bereiche muss eine Pixeldichte über 62 px/m bis zu einer Entfernung von 294 m realisiert werden können. Bei geeigneter Fokussierung muss die Identifikation von Personen (250 px/m) in einer Entfernung von 73 m möglich sein.
Das Kamerasystem muss eine Option für Video Content Analysis (VCA) vor Ort bieten, die Bewegungen und Objekte im unkomprimierten Bild erkennt und mit Funktionen wie beispielsweise Intrusion Detection oder Line Crossing analysiert. Die erkannten Objekte und die zugehörigen Metadaten müssen mit dem Video-Stream an ein geeignetes Aufzeichnungssystem übertragen werden, um in einer Datenbank gespeichert zu werden. Es muss eine geeignete Client-Software angeboten werden, die die gezielte Suche und Auswertung der Aufzeichnungen ermöglicht.
Das Kamerasystem muss mit einer Encoder-Technologie ausgestattet sein, die eine Video Content Analysis mit Unterstützung durch AI (Artificial Intelligence) Funktionen auf Basis neuronaler Netze ermöglicht. Diese Kombination muss eine leistungsfähige Objektklassifizierung bieten, um eine gezieltere Auswertung der Aufnahmen zu gewährleisten.
Das Kamerasystem muss sämtliche Bereiche des Objektraums in maximaler Detailauflösung erfassen und speichern. Bediener müssen sich im Live-Modus auf bestimmte Bereiche konzentrieren können (multipler Detail-Zoom).  Dies darf die Aufzeichnungen nicht betreffen, die immer das gesamte Geschehen enthalten müssen und die Auswertung jedes Vorfalls ermöglichen. 
Das Kamerasystem muss mit einem RAM-Speicher ausgestattet sein, um den Video-Stream im Fall eines Netzwerkausfalls zu puffern (z. B. Spanning Tree, Bursts). Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, muss eine geeignete Funktion für eine schnelle Übertragung des gepufferten Video-Streams an das angeschlossene Aufzeichnungssystem sorgen, das den Video-Stream mit hoher Geschwindigkeit speichert und dann nahtlos mit der Aufzeichnung des Live-Streams fortfährt.
Das Gehäuse des Kamerasystems muss für eine schnelle und einfache Installation mit einer Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten wie optionalen Wand-, Mast- oder Deckenhalterungen ausgelegt sein. Die Kombination aus Kamera und Halterung muss eine interne Führung für Kabel und Sicherungsseil bieten, die eine optisch ansprechende und dennoch robuste Installation ohne sichtbare Kabel ermöglicht. Das Montagesystem sollte auch Optionen für eine Spannungsversorgung und Aufzeichnung vor Ort bieten. Das Kameragehäuse und alle Montagekomponenten müssen aus verwindungssteifem und robustem Aluminium gefertigt sein. Alle chromatierten Oberflächen müssen eine signalweiße (RAL 9003) Pulverbeschichtung aufweisen, die auf Seewasserbeständigkeit nach DIN EN 60068-2 geprüft ist.
Das Kamerasystem muss mit einer integrierten Heizung und der Schutzart IP69 für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Außenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Auflösung:
Effektive Auflösung				66 MP
Identifizierungsreichweite (≥250 px/m) 		Bis zu 73 m
Erkennungsreichweite (≥125 px/m) 		Bis zu 146 m
Beobachtungsreichweite (≥62 px/m) 		Bis zu 294 m 
Sichtfeld und Seitenverhältnis:
Horizontales Sichtfeld				29,3°
Vertikales Sichtfeld				17,4°
Seitenverhältnis (H:V) 				5:3
Format und Encodierung:
Videokompression				H.264, H.265, MJPEG
Bildrate						Bis zu 30 fps bei voller Auflösung
Live-Streaming					Multicast oder Unicast
Unterstützte Protokolle:
Ethernet-Protokolle				IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP,
                                                                                     CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP,
                                                                                     HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Kommunikationsprotokolle			DaVid, DaVidS, ONVIF Profile S, Profile T, 
                                                                                     SNMP (v1, v2c, v3)
Sicherheit					HTTPS Verschlüsselung,, SSL/TLS 1.2 (AES), 
                                                                                     Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung				Kamera 48 V DC ±5% / Heizung  48 V DC ±5%
Leistungsaufnahme				Kamera max. 100 W / Heizung max. 60 W
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur				−40 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit			0% – 90% RH, nicht kondensierend
Integration:
Programmierschnittstelle			Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF -Konformität				Profile S, Profile T