Ultra High Definition Kamera, 8 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/ HDR, PoE, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps, motorgetriebenes Varifokal-Objektiv, motorische 3-Achsenverstellung (PTRZ), variables Montagekonzept
Die Kamera muss in einem vandalismusgeschützten Dome-Gehäuse für den Einbau in abgehängten Decken verbaut sein, das über einen IK10 Stoßfestigkeitsgrad verfügt. Zugehörige Adapter müssen eine einfache und optisch ansprechende Aufputzmontage der Kamera an Wänden und Decken erlauben. 
Das modulare Gehäusesystem der Kamera muss einen Adapter anbieten, der eine einfache und robuste Montage der Kamera an Masten oder Wänden im Außenbereich erlaubt. In dieser Kombination muss die Kamera die Anforderungen der Schutzklasse IP66 erfüllen.
Für die einfache Ausrichtung des Objektives nach der Montage muss die Kamera intern mit einer elektronischen Kardanik (Remote Positioning Dome – RPoD/PTZR) ausgestattet sein. Die Kardanik muss über das Netzwerk mit der Konfigurationsoberfläche der Kamera in einem gängigen Web-Browser gesteuert werden können. Die ferngesteuerte Kardanik muss eine präzise Ausrichtung des Objektivs auf die zu erfassende Szene erlauben. Auch im laufenden Betrieb muss eine schnelle und unkomplizierte Anpassung an geänderte Szenen möglich sein. 
Die Kamera muss optional mit einer dezent im Gehäusering, und damit außerhalb der Kuppel, integrierten homogenen IR-Beleuchtung ausgestattet werden können. Die Beleuchtung muss aus mehreren LEDs bestehen und in jeder Richtung eine Reichweite von bis zu 30 m bietet. Die IR-Beleuchtung muss manuell oder automatisch an die erfasste Szene angepasst werden können. Im automatischen Modus muss die Ausrichtung und Intensität der Beleuchtung anhand der Position des Objektivs und der Belichtungssteuerung dynamisch bestimmt werden. Zudem muss die Kamera über eine Umgebungslichterfassung und einen schwenkbaren IR-Sperrfilter (ICR) verfügen. Voreinstellungen für die Bilderfassung müssen automatisch zwischen Tag und Nacht umschalte werden können.
Die Kamera muss in zwei Varianten mit motorgetriebenen P-Iris Varifokal-Objektiven (4,5 – 9,7 mm und 12–40 mm) angeboten werden. Diese müssen die Einstellung von Brennweite (Zoom) und Fokus (inklusive One-Push Autofokus) über das Netzwerk mit der Konfigurationsoberfläche der Kamera in einem gängigen Web-Browser unterstützen. Die Einstellungen müssen im laufenden Betrieb und ohne manuelle Maßnahmen am Montageort vorgenommen werden können.
Die Kamera muss mit einem abgeschotteten und gehärteten Linux-Betriebssystem mit Long Term Support ausgestattet sein. Neben den etablierten Sicherheitsfunktionen nach dem aktuellen Stand der IoT-Technik (unnötige Ports ab Werk deaktiviert, Erzwingung strenger Passwörter, Benutzerverwaltung mit Vier-Augen-Login, etc.) muss die Software eine sichere Netzwerkauthentifizierung nach dem Standard IEEE 802.1X unterstützen und eine verschlüsselte Datenübertragung (TLS 1.2 / AES 256 Bit) erlauben. Der Hersteller muss erkennbar die Belange der Cyber-Security im Blick haben und die Software regelmäßig internen und unabhängigen Penetrationstests unterziehen. Updates zur Schließung bekannt gewordener Lücken oder zur Optimierung von Funktionen müssen über die gesamte Lebensdauer des Produkts (mindestens 5 Jahre) zur Verfügung gestellt werden. Die Installation von Updates muss im ersten Betriebsjahr der Kamera kostenfrei möglich sein und kann in den weiteren Betriebsjahren entgeltlich erfolgen, sofern der Hersteller eine für jede Kamera individuell planbare Systemwartung anbietet.
Die Kamera muss optional über Funktionen für die unmittelbare Analyse der erfassten Bilder (Video Content Analysis) nahezu in Echtzeit verfügen. Wenn diese optionalen Funktionen genutzt werden, müssen im Standard Personen und Fahrzeuge im erfassten Bild zuverlässig detektiert werden. Zu Sicherstellung bester Ergebnisse muss diese Objektklassifikation durch integrierte neuronale Netze erfolgen, die basierend auf Deep Learning Technologien speziell für die Kamera trainiert wurden. Die neuronalen Netze sollen während der Lebensdauer der Kamera durch Updates aktualisiert werden können, um verfeinerte Ergebnisse durch weiterentwickelte Netze nutzen zu können. Dieses System muss so flexibel konzipiert sein, dass andere neuronale Netze zur Erkennung anderer Objekte einfach integriert werden können.
Die Kamera muss optional über verschiedene Applikationen (AI Apps) für die Verarbeitung der Ergebnisse von Videoanalyse und Objektklassifikation verfügen und korrespondierende Meldungen an eine kompatible Client-Software des Herstellers ausgeben. Wenn diese optionalen Applikationen genutzt werden, muss im Standard das Vorhandensein von Personen/Fahrzeugen (Motion) gemeldet werden, das Überschreiten definierter Linien (Crossing) und das Eindringen in einen definierten Bereich (Intrusion).  Zudem müssen optional Applikationen verfügbar sein, die mit entsprechenden Zählungen und definierten Limits eine Meldung bei Über- oder Unterschreiten von Füllständen erlauben. 
Die Kamera muss mit einem RAM-Speicher ausgestattet sein, der automatisch für die Speicherung des Video-Streams im Fall eines temporären Netzwerkausfalls (z. B. Spanning Tree, Bursts) verwendet wird. Dieser Speicher muss mit einer SDXC-Karte erweitert werden können. Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, muss die Kamera automatisch den gespeicherten Video-Stream mit Priorität an das Aufzeichnungssystem senden und nach leeren dieses Puffers den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Der Hersteller muss ein kompatibles Aufzeichnungssystem zur Nutzung dieser Funktion anbieten.
Die Kamera muss mit einem robusten Aluminium-Gehäuse für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Innenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Sensor	  			1/1,7" CMOS
Anzahl Sensorpixel 		8 MP 
Lichtempfindlichkeit 		<0,05 lux und 0 lux bei Modellen mit IR-Beleuchtung
Dynamikbereich 		120 dB mit WDR/HDR
Videostandards 		SDTV (PAL/NTSC), HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M)
Videokompression	 	H.265, H.264, MJPEG
Auflösung			Bis zu 8MP bei 25/30fps
Bildrate				Bis zu 30fps
Video-Bitrate 			1 – 50 Mbit/s
Steuerung Bitrate		Konstant oder variabel, mit Prioritätseinstellung für Bildqualität
Video-Streaming		Bis zu 3 Streams mit unterschiedlichen Einstellungen
Übertragungsmodus		Unicast, Multicast
Live-Streams / Clients		Bis zu 5 Streams mit bis zu 16 Mbit/s gleichzeitig
Private Zonen			Bis zu 16 geschützten Bereichen (bis zu 100% des Gesamtbildes)
Ethernet-Schnittstelle		10BASE-T-/100BASE-TX PoE
Ethernet-Protokolle	IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), 
DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, 
SNMP (v1, v2c, v3), MQTT
Kommunikationsprotokolle	DaVid, DaVidS, ONVIF Profile M, S und T, SNMP (v1, v2c, v3)
Sicherheit	HTTPS Verschlüsselung, SSL/TLS 1.2 (AES), 
Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Spannungsversorgung		PoE (Class 0), 24 V DC - 48 V DC ±5% optional
PoE-Standard			IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme		Max. 12 W
Abmessungen 			Ø 171 × H 133 mm (H 137 mit Aufputzadapter)
Justierung			 3-Achsen (Remote Positioning über das Netzwerk)
IP-Schutzart 	IP55 (Deckeneinbau oder mit Aufputzadapter)
IP66 (mit Outdoor-Adapter)
Betriebstemperatur		−40°C bis +50°C (Peak bis +65°C, nicht dauerhaft)
Einschalttemperatur		−25°C bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% – 90% RH, nicht kondensierend
Konfiguration			Über das Netzwerk mit gängigem Webbrowser
Benutzeroberfläche 		Deutsch, Englisch
Programmierschnittstelle 	Offene Plattform für Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF- Konformität		ONVIF Profile M, S und T