Multifocal Kamerasystem, 304 MP effektive Auflösung, 30 fps, H.265, Tag/Nacht, UWDR, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps, Sichtfeld horizontal 22°, Auflösung 125 px/m bis zu 212 m, variables Montagesystem, 1000BASE-T Ethernet-Port für Kupferverkabelung
Das Kamerasystem muss insbesondere für die flächendeckende Videoabsicherung weitreichender Areale entwickelt sein.  Enorme Weiten und Flächen müssen in hoher Auflösungsqualität in Echtzeit erfasst werden. Das Kamerasystem muss den Ersatz von mehreren Megapixel-Kameras ermöglichen, um einen geringen Infrastrukturbedarf zu gewährleisten.
Das Kamerasystem muss einen effektiven Dynamikbereich von 130 dB bieten und eine Auflösung über 125 px/m bis zu einer Entfernung von 212 m, um die Erkennung von Personen auf der gesamten Strecke zu ermöglichen. Die Identifikation von Personen (250 px/m) muss bis zu einer Entfernung von 106 m unterstützt werden und die Beobachtung (62 px/m) bis zu einer Entfernung von 427 m.
Das Kamerasystem muss sämtliche Bereiche des Objektraums in maximaler Detailauflösung erfassen und an Aufzeichnungssysteme des gleichen Herstellers übertragen. Bediener müssen sich im Live-Modus auf bestimmte Bereiche konzentrieren können.  Dieser multiple Detail-Zoom darf die Aufzeichnungen nicht betreffen, die immer das gesamte Geschehen enthalten und die Auswertung jedes Vorfalls ermöglichen müssen. 
Das Kamerasystem muss mit einem abgeschotteten und gehärteten Linux-Betriebssystem mit Long Term Support ausgestattet sein. Neben den etablierten Sicherheitsfunktionen nach dem aktuellen Stand der IoT-Technik (unnötige Ports ab Werk deaktiviert, Erzwingung strenger Passwörter, Benutzerverwaltung mit Vier-Augen-Login, etc.) muss die Software eine sichere Netzwerkauthentifizierung nach dem Standard IEEE 802.1X unterstützen und eine verschlüsselte Datenübertragung (TLS 1.2 / AES 256 Bit) erlauben. Der Hersteller muss erkennbar die Belange der Cyber-Security im Blick haben und die Software regelmäßig internen und unabhängigen Penetrationstests unterziehen. Updates zur Schließung bekannt gewordener Lücken oder zur Optimierung von Funktionen müssen über die gesamte Lebensdauer des Produkts (mindestens 5 Jahre) zur Verfügung gestellt werden. Die Installation von Updates muss in den ersten fünf Jahren nach Erwerb der Kamera kostenfrei möglich sein.
Das Kamerasystem muss optional über Funktionen für die unmittelbare Analyse der erfassten Bilder (Video Content Analysis) nahezu in Echtzeit verfügen. Wenn diese optionalen Funktionen genutzt werden, müssen im Standard alle Personen und Fahrzeuge im erfassten Bild zuverlässig detektiert werden. Zur Sicherstellung bester Ergebnisse muss diese Objektklassifikation durch integrierte neuronale Netze erfolgen, die basierend auf Deep Learning Technologien speziell für die Kamera trainiert wurden. Die neuronalen Netze sollen während der Lebensdauer der Kamera durch Updates aktualisiert werden können, um verfeinerte Ergebnisse durch weiterentwickelte Netze nutzen zu können. Dieses System muss so flexibel konzipiert sein, dass andere neuronale Netze zur Erkennung anderer Objekte einfach integriert werden können.
Das Kamerasystem muss optional über verschiedene Applikationen (AI Apps) für die Verarbeitung der Ergebnisse von Videoanalyse und Objektklassifikation verfügen und korrespondierende Meldungen an eine kompatible Client-Software des Herstellers ausgeben. Wenn diese optionalen Applikationen genutzt werden, muss im Standard das Vorhandensein von Personen/Fahrzeugen (Motion) gemeldet werden, das Überschreiten definierter Linien (Crossing) und das Eindringen in einen definierten Bereich (Intrusion). Zudem müssen optional Applikationen verfügbar sein, die mit entsprechenden Zählungen und definierten Limits eine Meldung bei Über- oder Unterschreiten von Füllständen erlauben. 
Das Kamerasystem muss mit einem RAM-Speicher ausgestattet sein, der automatisch für die Speicherung des Video-Streams im Fall eines temporären Netzwerkausfalls (z. B. Spanning Tree, Bursts) verwendet wird. Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, muss die Kamera automatisch den gespeicherten Video-Stream mit Priorität an das Aufzeichnungssystem senden und nach Leeren dieses Puffers den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Der Hersteller muss ein kompatibles Aufzeichnungssystem zur Nutzung dieser Funktion anbieten.
Das Gehäuse des Kamerasystems muss für eine schnelle und einfache Installation mit einer Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten wie optionalen Wand-, Mast- oder Deckenhalterungen ausgelegt sein. Die Kombination aus Kamera und Halterung muss eine interne Führung für Kabel und Sicherungsseil bieten, die eine optisch ansprechende und dennoch robuste Installation ohne sichtbare Kabel ermöglicht. Das Montagesystem sollte auch Optionen für eine Spannungsversorgung und Aufzeichnung vor Ort bieten. Das Kameragehäuse und alle Montagekomponenten müssen aus verwindungssteifem und robustem Aluminium gefertigt sein. Alle Oberflächen müssen eine signalweiße (RAL 9003) Pulverbeschichtung aufweisen, die auf Seewasserbeständigkeit nach DIN EN 60068-2 geprüft ist.
Das Gehäuse des Kamerasystems muss mit einer durchgehenden Frontscheibe zum wetterfesten Schutz der eingebauten Objektive ausgestattet sein. Das Gehäuse des Kamerasystems muss für die Reinigung der Frontscheibe (Entfernung von Wassertropfen, Staub, Flugsand, Spinnen, etc.) mit Druckluftstößen von ca. 8 bar vorbereitet sein, um mechanischen Verschleiß durch Scheibenwischer zu vermeiden. Der Hersteller muss ein kompatibles Druckluftsystem anbieten, an das bis zu vier Kamerasysteme schnell und einfach angeschlossen werden können. Die Steuerung der Reinigung muss über das Netzwerk mit einer vom Hersteller anzubietenden Video Client Software möglich sein. Die Reinigung muss schnell und einfach mit wenigen Klicks ausgelöst werden können und der Bediener muss über den Status der Reinigung (ausgelöst, läuft, beendet) informiert werden.
Das Gehäuse des Kamerasystems muss ab Werk oder nachträglich mit einer mechanischen Blende ausgestattet werden können, die eine einfache, kostengünstige und von außen deutlich erkennbare Deaktivierung der Bilderfassung erlaubt. Die Blende muss wartungsarm hinter der Frontscheibe der Kamera integriert sein und eine von außen gut und eindeutig erkennbare Signalfarbe haben. Die Steuerung der Blende muss über das Netzwerk und ohne weiteren Eingriff am Montageort der Kamera mit einer vom Hersteller bereitzustellenden Video-Client-Software erfolgen. Die Deaktivierung der Bilderfassung muss schnell und einfach mit wenigen Klicks ausgelöst werden können.
Das Kamerasystem muss mit einer integrierten Heizung und der Schutzart IP69 für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Außenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Auflösung:
Effektive Auflösung				304 MP
Identifizierungsreichweite (≥250 px/m) 		Bis zu 106 m
Erkennungsreichweite (≥125 px/m) 		Bis zu 212 m
Beobachtungsreichweite (≥62 px/m) 		Bis zu 427 m 
Installationshöhe:
Empfohlen					6 m 
Zulässig						4,5 – 8,5 m
Sichtfeld und Seitenverhältnis:
Horizontales Sichtfeld				22°
Vertikales Sichtfeld				63°
Seitenverhältnis (H:V) 				3:8
Format und Encodierung:
Videokompression				H.264, H.265, MJPEG
Bildrate						Bis zu 30 fps bei voller Auflösung
Live-Streaming					Multicast oder Unicast
Unterstützte Protokolle:
Ethernet-Protokolle				IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP,
                                                                                     CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP,
                                                                                     HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Kommunikationsprotokolle			DaVid, DaVidS, ONVIF Profile M, S und T, 
                                                                                     SNMP (v1, v2c, v3)
Sicherheit					HTTPS Verschlüsselung, SSL/TLS 1.2 (AES), 
                                                                                     Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung				Kamera 48 V DC ±5% / Heizung 48 V DC ±5%
Leistungsaufnahme				Kamera max. 100 W / Heizung max. 60 W
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur				−40 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit			0% – 90% RH, nicht kondensierend
Integration:
Programmierschnittstelle			Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF -Konformität				Profile M, Profile S, Profile T