Multifocal-Sensorsystem,  95 MP effektive Auflösung, 30 fps, H.264, H.265, Tag/Nacht, UWDR, AI/VCA optional, Sichtfeld horizontal 360°, Auflösung 125 px/m bis zu 17 m, Dome-Gehäuse, 
1000BASE-T Ethernet-Port für Kupferverkabelung
Das Kamerasystem muss insbesondere für die flächendeckende Videoabsicherung weitreichender Areale entwickelt sein.  Das Kamerasystem muss hochauflösende Sensoren kombinieren und einen kompletten Halbraum (Halbsphäre) in Echtzeit und mit durchgängiger Schärfentiefe erfassen. Mit einer optional angebotenen Client-Software muss einem Bediener eine geometrisch korrekte und nahezu unverzerrte Anzeige des Überwachungsbereichs (linear skaliert in horizontaler und vertikaler Richtung) mit einem Sichtfeld von horizontal 360° und vertikal 90° zur Verfügung stehen.
Das Kamerasystem muss  einen effektiven Dynamikbereich von 130 dB bieten und eine 360° Auflösung über 125 px/m bis zu einer Entfernung von 17 m (929 qm), um die Wiedererkennung von Personen im gesamten Raum zu ermöglichen. Die Identifikation von Personen (250 px/m) muss bis zu einer Entfernung von 8 m (232 qm) unterstützt werden und die Beobachtung (62 px/m) bis zu einer Entfernung von 34 m (3.778 qm).
Das Kamerasystem muss eine Option für Video Content Analysis (VCA) vor Ort bieten, die Bewegungen und Objekte im unkomprimierten Bild erkennt und mit Funktionen wie beispielsweise Intrusion Detection oder Line Crossing analysiert. Die erkannten Objekte und die zugehörigen Metadaten müssen mit dem Video-Stream an ein geeignetes Aufzeichnungssystem übertragen werden, um in einer Datenbank gespeichert zu werden. Es muss eine geeignete Client-Software angeboten werden, die die gezielte Suche und Auswertung der Aufzeichnungen ermöglicht.
Das Kamerasystem muss mit einer Encoder-Technologie ausgestattet sein, die eine Video Content Analysis mit Unterstützung durch AI (Artificial Intelligence) Funktionen auf Basis neuronaler Netze ermöglicht. Diese Kombination muss eine leistungsfähige Objektklassifizierung bieten, um eine gezieltere Auswertung der Aufnahmen zu gewährleisten.
Das Kamerasystem muss sämtliche Bereiche des Objektraums in maximaler Detailauflösung erfassen und speichern. Bediener müssen sich im Live-Modus auf bestimmte Bereiche konzentrieren können (multipler Detail-Zoom).  Dies darf die Aufzeichnungen nicht betreffen, die immer das gesamte Geschehen enthalten und die Auswertung jedes Vorfalls ermöglichen müssen. 
Das Kamerasystem muss mit einem RAM-Speicher ausgestattet sein, um den Video-Stream im Fall eines Netzwerkausfalls zu puffern (z. B. Spanning Tree, Bursts). Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, muss eine geeignete Funktion für eine schnelle Übertragung des gepufferten Video-Streams an das angeschlossene Aufzeichnungssystem sorgen, das den Video-Stream mit hoher Geschwindigkeit speichert und dann nahtlos mit der Aufzeichnung des Live-Streams fortfährt.
Das Gehäuse des Kamerasystems muss für eine schnelle und einfache Installation mit einer Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten wie optionalen Wand-, Mast- oder Deckenhalterungen ausgelegt sein. Die Kombination aus Kamera und Halterung muss eine interne Führung für Kabel und Sicherungsseil bieten, die eine optisch ansprechende und dennoch robuste Installation ohne sichtbare Kabel ermöglicht. Das Montagesystem sollte auch Optionen für eine Spannungsversorgung und Aufzeichnung vor Ort bieten. Das Kameragehäuse und alle Montagekomponenten müssen aus verwindungssteifem und robustem Aluminium gefertigt sein. Alle chromatierten Oberflächen müssen eine signalweiße (RAL 9003) Pulverbeschichtung aufweisen, die auf Seewasserbeständigkeit nach DIN EN 60068-2 geprüft ist.
Das Kamerasystem muss mit einer integrierten Heizung und der Schutzart IP69 für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Innen- und Außenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Auflösung:
Effektive Auflösung				95 MP
Identifizierungsreichweite (≥250 px/m) 		Bis zu 8 m (232 qm)
Erkennungsreichweite (≥125 px/m) 		Bis zu 17 m (929 qm)
Beobachtungsreichweite (≥62 px/m) 		Bis zu 34 m (3.778 qm)
Installationshöhe:
Empfohlen					5 m 
Zulässig						3,5 - 10 m
Sichtfeld und Seitenverhältnis:
Horizontales Sichtfeld				360°
Vertikales Sichtfeld				90°
Format und Encodierung:
Videokompression				H.264, H.265, MJPEG
Bildrate						Bis zu 30 fps bei voller Auflösung
Live-Streaming					Multicast oder Unicast
Unterstützte Protokolle:
Ethernet-Protokolle				IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP,
                                                                                     CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP,
                                                                                     HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Kommunikationsprotokolle			DaVid, DaVidS, ONVIF Profile S, Profile T, 
                                                                                     SNMP (v1, v2c, v3)
Sicherheit					HTTPS Verschlüsselung,, SSL/TLS 1.2 (AES), 
                                                                                     Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung				Kamera 48 V DC ±5% / Heizung  48 V DC ±5%
Leistungsaufnahme				Kamera max. 80 W / Heizung max. 60 W
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur				−40 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit			0% – 90% RH, nicht kondensierend
Integration:
Programmierschnittstelle			Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF -Konformität				Profile S, Profile T