High Definition Kamera, 5 MP, 1080p/60, H.265, Tag, VCA,  WDR/HDR, Fixfokus-Objektiv F2.0/2,5 mm, PoE, kompaktes Dome-Gehäuse für Deckeneinbau
Die Kamera muss über einen hochauflösenden Bild-Sensor mit einer sehr guten Lichtempfindlichkeit verfügen und auch bei schwachem Tageslicht detailreiche Farbaufnahmen mit ausgezeichnetem Kontrast, brillanter Klarheit sowie höchster Farbtreue liefern. In Kombination mit H.265 Encoder-Technologie muss das Bild-Processing der Kamera verschiedene Auflösungen von 1080p/60fps bis zu 5MP/15fps liefern. 
Die Kamera muss mit einem integrierten Fixfokus-Objektiv (F2.0/2,5 mm) in einem äußerst kompakten Dome-Gehäuse für den dezenten Einbau in abgehängten Decken geliefert werden. Das robuste IK10-Gehäuse muss aus Aluminium gefertigt sein. Sein Durchmesser darf 100 mm nicht übersteigen. Für den Einbau muss eine Tiefe von 50 mm ausreichen, wobei die Kuppel maximal 40mm aus der Decke ragen darf.
Die Kamera muss über eine WDR/ HDR-Funktion für die optimale Aufnahme von Szenen mit sehr hellen und dunklen Bereichen verfügen. Jedes Bild muss mit zwei speziellen Einstellungen erfasst werden, die in Echtzeit zu einem ausgewogenen Ergebnis kombiniert werden. Der resultierende Video-Stream muss Details sowohl in hellen als auch dunklen Bereichen bieten und optisch sehr gut an die Wahrnehmung des menschlichen Auges angeglichen sein.
Die Kamera muss über eine  Digital Image Shift Funktion verfügen, die eine komfortable Feinjustierung des erfassten Bildausschnitts über einen Web-Browser unterstützt, um eine unkomplizierte Installation der Kamera zu ermöglichen. Abhängig von der gewählten Auflösung muss der genutzte Bereich auf dem Bildsensor verschoben und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden können, so dass eine manuelle Feinausrichtung der Kamera direkt am Montageort nicht erforderlich ist.
Die Kamera muss eine Video Content Analysis (VCA) Funktion bieten, die Bewegungen und Objekte im unkomprimierten Bild erkennt und mit Funktionen wie beispielsweise Intrusion Detection oder Line Crossing analysiert. Die erkannten Objekte und die zugehörigen Metadaten müssen mit dem Video-Stream an ein geeignetes Aufzeichnungssystem übertragen werden, um in einer Datenbank gespeichert zu werden. Es muss eine geeignete Client-Software angeboten werden, die die gezielte Suche und Auswertung der Aufzeichnungen ermöglicht.
Die Kamera muss mit einem RAM-Speicher ausgestattet sein, um den Video-Stream im Fall eines kurzen Netzwerkausfalls zu puffern (z. B. Spanning Tree, Bursts). Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, muss eine geeignete Funktion für eine schnelle Übertragung des gepufferten Video-Streams an das angeschlossene Aufzeichnungssystem sorgen, das den Video-Stream mit hoher Geschwindigkeit speichert und dann nahtlos mit der Aufzeichnung des Live-Streams fortfährt.
Die Kamera muss mit einem robusten Aluminium-Gehäuse für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Innenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.

Sensor:
Lichtempfindlichkeit			<0,03 lux
Dynamikbereich			> 100 dB mit WDR/HDR
Signal-Rausch-Verhältnis 		> 50 dB
Objektiv:
Typ 					Fixfokus-Objektiv F2.0 / 2,5 mm
IR-korrigiert 				Nein
Justierung				3-Achsen
Auflösung:
Auflösung 4:3				Bis zu 5 MP (2592 × 1944) @ 15 fps
Auflösung 16:9				Bis zu 4 MP (2592 × 1456) @ 25/30 fps
					1080p (1920 × 1080) @ 50/60 fps
Format und Encodierung:
Videokompression			H.264, H.265, MJPEG
Bildrate					Bis zu 60 fps 
Live-Streaming				Multicast oder Unicast
Funktionen:
Video-Puffer				50 MB RAM-Speicher 
Korridormodus				Automatisch (Aktivierung über Benutzeroberfläche)
Digital Image Shift			Horizontal und vertikal 
Privacy Zone Masking			Bis zu 16 Bereiche
Video Content Analysis			Basierend auf Bewegungserkennung

Unterstützte Protokolle:
Ethernet-Protokolle			IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP,
                                                                       CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP,
                                                                        HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Kommunikationsprotokolle		DaVid, DaVidS, ONVIF Profile S, Profile T, SNMP (v1, v2c, v3)
Sicherheit				HTTPS Verschlüsselung,, SSL/TLS 1.2 (AES), 
                                                                        Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung			12 V DC oder PoE (Class 0, IEEE802.3af)
Leistungsaufnahme			Max. 6 W
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur			−20 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		0% – 90% RH, nicht kondensierend
Integration:
Programmierschnittstelle		Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF -Konformität			Profile S, Profile T