High Definition Kamera, 5 MP, H.265, Tag/Nacht, VCA, WDR/HDR, PoE, motorgetriebenes Varifokal-Objektiv, motorische 3-Achsenverstellung (PTRZ), variables Montagekonzept
Die Kamera muss in einem vandalismusgeschützten Dome-Gehäuse für den Einbau in abgehängten Decken verbaut sein, das über einen IK10 Stoßfestigkeitsgrad verfügt. Zugehörige Adapter müssen eine einfache und optisch ansprechende Aufputzmontage der Kamera an Wänden und Decken erlauben. 
Das modulare Gehäusesystem der Kamera muss einen Adapter anbieten, der eine einfache und robuste Montage der Kamera an Masten oder Wänden im Außenbereich erlaubt. In dieser Kombination muss die Kamera die Anforderungen der Schutzklasse IP66 erfüllen.
Für die einfache Ausrichtung des Objektives nach der Montage muss die Kamera intern mit einer elektronischen Kardanik ausgestattet sein. Die Kardanik muss über das Netzwerk mit der Konfigurationsoberfläche der Kamera in einem gängigen Web-Browser gesteuert werden können. Die ferngesteuerte Kardanik muss eine präzise Ausrichtung des Objektivs auf die zu erfassende Szene erlauben. Auch im laufenden Betrieb muss eine schnelle und unkomplizierte Anpassung an geänderte Szenen möglich sein. 
Die Kamera muss optional mit einer dezent im Gehäusering, und damit außerhalb der Kuppel, integrierten homogenen IR-Beleuchtung ausgestattet werden können. Die IR-Beleuchtung muss manuell oder automatisch an die erfasste Szene angepasst werden können. Zudem muss die Kamera über eine Umgebungslichterfassung und einen schwenkbaren IR-Sperrfilter (ICR) verfügen. Voreinstellungen für die Bilderfassung müssen automatisch zwischen Tag und Nacht umschalte werden können.
Die Kamera muss in zwei Varianten mit motorgetriebenen P-Iris Varifokal-Objektiven (3-10 mm und 12–40 mm) angeboten werden. Diese müssen die Einstellung von Brennweite (Zoom) und Fokus (inklusive One-Push Autofokus) über das Netzwerk mit der Konfigurationsoberfläche der Kamera in einem gängigen Web-Browser unterstützen. Die Einstellungen müssen im laufenden Betrieb und ohne manuelle Maßnahmen am Montageort vorgenommen werden können.
Die Kamera muss mit einem abgeschotteten und gehärteten Linux-Betriebssystem mit Long Term Support ausgestattet sein. Neben den etablierten Sicherheitsfunktionen nach dem aktuellen Stand der IoT-Technik (unnötige Ports ab Werk deaktiviert, Erzwingung strenger Passwörter, Benutzerverwaltung mit Vier-Augen-Login, etc.) muss die Software eine sichere Netzwerkauthentifizierung nach dem Standard IEEE 802.1X unterstützen und eine verschlüsselte Datenübertragung (TLS 1.2 / AES 256 Bit) erlauben. Der Hersteller muss erkennbar die Belange der Cyber-Security im Blick haben und die Software regelmäßig internen und unabhängigen Penetrationstests unterziehen. Updates zur Schließung bekannt gewordener Lücken oder zur Optimierung von Funktionen müssen über die gesamte Lebensdauer des Produkts (mindestens 5 Jahre) zur Verfügung gestellt werden Die Installation von Updates muss in den ersten fünf Jahren nach Erwerb der Kamera kostenfrei möglich sein.
Die Kamera muss eine Option für Video Content Analysis (VCA) vor Ort bieten, die Bewegungen und Objekte im unkomprimierten Bild erkennt und mit Funktionen wie beispielsweise Intrusion Detection oder Line Crossing analysiert. Die erkannten Objekte und die zugehörigen Metadaten müssen mit dem Video-Stream an ein geeignetes Aufzeichnungssystem übertragen werden, um in einer Datenbank gespeichert zu werden. Es muss eine geeignete Client-Software angeboten werden, die die gezielte Suche und Auswertung der Aufzeichnungen ermöglicht.
Die Kamera muss mit einem robusten Aluminium-Gehäuse für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Innenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Sensor				 CMOS
Anzahl Sensorpixel 		5 MP 
Lichtempfindlichkeit 		<0,03 lux und 0 lux bei Modellen mit IR-Beleuchtung
Dynamikbereich 		>100 dB mit WDR/HDR
Videostandards 		SDTV (PAL/NTSC), HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M)
Videokompression	 	H.265, H.264, MJPEG
Auflösung			Bis zu 4MP bei 25/30fps und bis zu 5MP bei 15fps
Bildrate				Bis zu 30fps
Video-Bitrate 			1 – 12 Mbit/s
Steuerung Bitrate		Konstant oder variabel, mit Prioritätseinstellung für Bildqualität
Übertragungsmodus		Unicast
Live-Streams / Clients		Bis zu 4 Streams mit bis zu 12 Mbit/s gleichzeitig
Private Zonen			Bis zu 16 geschützten Bereichen (bis zu 100% des Gesamtbildes)
Ethernet-Schnittstelle		10BASE-T-/100BASE-TX PoE
Ethernet-Protokolle	IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), 
DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, 
SNMP (v1, v2c, v3), MQTT
Kommunikationsprotokolle	DaVid, DaVidS, ONVIF Profile S und T, SNMP (v1, v2c, v3)
Sicherheit	HTTPS Verschlüsselung, SSL/TLS 1.2 (AES), 
Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Spannungsversorgung		PoE (Class 0)
PoE-Standard			IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme		Max. 6 W
Abmessungen 			Ø 171 × H 133 mm (H 137 mit Aufputzadapter)
Justierung			 3-Achsen (Remote Positioning über das Netzwerk)
IP-Schutzart 	IP55 (Deckeneinbau oder mit Aufputzadapter)
IP66 (mit Outdoor-Adapter)
Betriebstemperatur		−20°C bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% – 90% RH, nicht kondensierend
Konfiguration			Über das Netzwerk mit gängigem Webbrowser
Benutzeroberfläche 		Deutsch, Englisch
Programmierschnittstelle 	Offene Plattform für Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF- Konformität		ONVIF Profile S und T