Aufzeichnungssystem für die Speicherung von bis zu 16 Video-Streams am Installationsort der Kamera, M.2 NVMe Speicher mit 2 oder 4 TB ab Werk optional, Lizenzen für die Aufzeichnung von 1 Video-Stream und den Zugriff mit 2 Clients enthalten, kompakt und lüfterlos, verbaut in einem robusten Outdoor-Schaltschrank
Das Aufzeichnungssystem muss aus einer verlässlichen, kompakten und lüfterlosen Hardware bestehen, die in einem robusten und optisch ansprechenden IP69 Schaltschrank für den Einsatz im Außenbereich verbaut ist. Dieses Outdoor-Gehäuse muss für eine schnelle und einfache Installation geeigneter Kameras mit optionalen Wand-, Mast- oder Deckenhalterungen kombinierbar sein. Diese Kombination muss eine interne Führung für Kabel und Sicherungsseil bieten, die eine optisch ansprechende und dennoch robuste Installation ohne sichtbare Kabel ermöglicht. Der Hersteller muss geeignete Halterungen und Kameras anbieten, die wie das Outdoor-Gehäuse aus verwindungssteifem und robustem Aluminium gefertigt sind. Alle chromatierten Oberflächen müssen eine signalweiße (RAL 9003) Pulverbeschichtung aufweisen, die auf Seewasserbeständigkeit nach DIN EN 60068-2 geprüft ist. Das Outdoor-Gehäuse muss ein Netzteil für die Spannungsversorgung von Aufzeichnungssystem und Kamera enthalten.
Das Aufzeichnungssystem muss  mit einem proprietären und abgeschotteten Linux-Betriebssystem ausgestattet sein. Das Betriebssystem darf die Installation von Fremdsoftware nicht zulassen und muss die Deaktivierung aller nicht benötigten Dienste und Ports unterstützen. Neben einem proprietären Dateisystem für die Datenspeicherung muss es eine verschlüsselte Datenübertragung für höchste Datensicherheit bieten.
Das Aufzeichnungssystem muss ab Werk mit einem solide verbauten 2 TB oder 4 TB M.2 NVMe Speichermodul ausgestattet werden können. Das Aufzeichnungssystem muss damit eine hohe Speichergeschwindigkeit mit einem Datendurchsatz von bis zu 140 Mbps auch im erhöhten Temperaturbereich bieten und für den Einbau in Schaltschränken geeignet sein. Das Speichermodul muss komplett für die Speicherung von Video-Streams und Analytik-Daten zur Verfügung stehen. Das Betriebssystem und die Aufzeichnungssoftware müssen auf einem gesonderten Flash-Modul installiert sein.
Der Hersteller muss eine performante und multifunktionale Video Management Client-Software für die Auswertung der Live-Bilder und Aufzeichnungen anbieten. Die Software muss auf Workstations mit Microsoft Windows 10 (64 Bit) betrieben werden können und Funktionen für das schnelle und bequeme Auffinden gesuchter Vorfälle auf Basis von Analysedaten bieten. Diese Komfortfunktionen müssen zumindest die Suche nach Objekt- und Ereignistyp in definierten Bildbereichen umfassen. Die Suchergebnisse müssen mit Vorschaubildern angezeigt und in einem Zeitstrahl markiert werden, wobei eine direkte Anzeige der relevanten Sequenz per Drag&Drop möglich sein muss. Die Software muss komfortabel über das Aufzeichnungssystem lizenziert werden können. Im Lieferumfang des Aufzeichnungssystems müssen Lizenzen für den simultanen Zugriff mit zwei Clients enthalten sein.
Das Aufzeichnungssystem muss eine optionale Funktion bieten, die hochauflösende Video-Streams (Live und Wiedergabe) für die Übertragung in Netzwerken mit geringer Bandbreite und über das Internet unabhängig von den Aufnahmeeinstellungen transcodiert. Basierend auf diese Funktion muss eine Client-Software des Herstellers ressourcenschonend auf die Video-Streams zugreifen können, auch standortübergreifend über das Internet. Zudem muss der Hersteller eine Applikation für Android und iOS Geräte anbieten, die einen entsprechenden Zugriff mit mobilen Geräten auch über das Mobilfunknetz erlauben.
Das Aufzeichnungssystem muss verbaut in einem robusten IP69 Outdoor-Schaltschrank für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Außenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Komponenten:
Flash-Modul				32 GB (für Betriebssystem und Applikation)
Speichersystem				2 TB oder 4 TB M.2 NVMe, optional ab Werk 
Netzteil			 		100-240 V AC ±10% -> 48 V DC, 5,4 A, 260 W
Schnittstellen:
Ethernet				2× RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Kontakt IN				Alarm-Kontakt für Gehäusedeckel
Unterstützte Protokolle:
Ethernet-Protokolle			IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP
Kommunikationsprotokolle		DaVid, DaVidS, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, LDAP, NTP, RTSP,
                                                                       RTP, RTCP, SNMP (v1, v2c)
Sicherheit				HTTPS Verschlüsselung, SSL/TLS 1.2 (AES), 
                                                                       Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Software:
Betriebssystem 			Linux (proprietär, abgeschottet)
Applikation 				Recording Server Software mit GUI
Konfiguration 				Web- Browser über LAN 
Sprachen 				Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch
Performance:
Aufzeichnung				Bis zu 16× hochauflösende Video-Streams simultan
Videokompression 			H.264, H.265, MJPEG, abhängig von der Kamera
Auflösungen 				Bis zu 12 MP, abhängig von der Kamera
Bildrate je Stream			Bis zu 30 fps, abhängig von der Kamera
Bitrate je Stream 			Bis zu 50 Mbps, abhängig von der Kamera
Datendurchsatz (Gesamt-Bitrate)	Bis zu 140 Mbps
Elektrische Daten Aufzeichnungssystem:
Spannungsversorgung			48 V DC ±5%
Leistungsaufnahme			Max. 15 W
Wärmeleistung				Max. 51 BTU/h
Umgebungsbedingungen Outdoor-Schaltschrank :
Betriebstemperatur			-30 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		0% – 90% RH, nicht kondensierend
Integration:
Programmierschnittstelle		Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF -Konformität			Kameras mit Profile S und Profile T unterstützt