Author: Kehrls Tobias
Last saved by: Frank Günther
Company: Dallmeier electronic

Ausschreibungstexte		Dallmeier Recording Appliance 60

Server-Hardware, 4 RU Rack-Mount, 1× 8-Core 2,6 GHz CPU, 32 GB DDR4 RAM, 12 Gbps Datendurchsatz, bis zu 60× 3,5'' SAS oder SATA HDDs, Hardware RAID Controller, 1× 480 GB M.2 NVMe SSD, 2× redundante Netzteile, ohne HDDs, Lizenz für VMware ESXi 7.0 Hypervisor enthalten
Der Server muss in einem robusten 4RU Rack-Mount Gehäuse verbaut sein. Die bestens abgestimmten Komponenten müssen eine 8-Core CPU mit 2,6 GHz und 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher umfassen. 
Der Server muss mit einer 480 GB M.2 NVMe SSD ausgestattet sein, der ausschließlich für den VMware ESXi Hypervisor verwendet wird. Im Lieferumfang muss bereits eine Lizenz für den VMware ESXi 7.0 Hypervisor enthalten sein. 
Der Server muss an der Oberseite über 60 Wechselrahmen für 3,5“ SAS Festplatten verfügen. In Vollausstattung muss eine RAID 6 Speicherkapazität von mindestens 1160 TB realisiert werden können. Der Hersteller muss Festplatten empfehlen, die nach Langzeittests für den Server freigegeben sind. Die Speicherkapazität des Servers muss mit bis zu zwei JBOD-Speichersystemen erweitert werden können. Der Hersteller muss entsprechende Systeme optional anbieten.
Der Server muss optimal auf den Betrieb einer Aufzeichnungssoftware für virtuelle Umgebungen ausgelegt sein, die entsprechend vom Hersteller angeboten werden muss. Ausgestattet mit 60 Festplatten muss der performante Server eine hohe Speichergeschwindigkeit mit einer Gesamt-Bitrate von bis zu 960 Mbps (2× 480 Mbps)unterstützen.
Der Server muss mit einem robusten 4RU Rack-Mount Gehäuse für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Innenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Komponenten:
Betriebssystem 			Lizenz für den VMware ESXi 7.0 Hypervisor enthalten
SSD1					480 GB (für Hypervisor)
HDD					60× Wechselrahmen (HDDs optional)
RAID					MegaRAID Controller (RAID 5/6)

Schnittstellen:
Video  					1× D-SUB, 15 Pins
USB					2× USB 3.0
Ethernet				2× RJ45 (10/100/1000 Mbps)
IPMI 					1× RJ45, 10/100 Mbps
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung			110/240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme			Max. 1600 W
Wärmeleistung				Max. 5459TU/h
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur			+5 °C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit		5% – 90% RH, nicht kondensierend
Luftbelastung 				Staubfrei

Revision 2023-11Seite  von